**ПРАВИЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ**

**Сушка печи**

После кладки печи, её нужно просушить. Существует 2 способа сушки:

1. Естественная – процесс сушки идет сам по себе в теплый период. При этом способе нужно открыть все задвижки и дверки, для протягивания воздуха через каналы. Срок просушки 3-4 недели.
2. Искусственная – осуществляется человеком, ежедневная подтопка казана и барбекю. Количество топлива – не более 3 кг. Дверки и задвижки должны быть открыты. Срок просушки – 1,5-2 недели.

В процессе сушке (особенно искусственной) возможно появление маленьких трещин в швах, особенно в местах топки. Устраняется обычным подмазыванием глины.

**Уход за печью**

При появлении пыли или грязи, протереть слегка влажной тряпкой. Если на поверхности появились сильные пятна и полосы можно использовать обычную шкурку. После этого место обработать лаком КО-85 (бесцветный цвет). Не использовать для чистки электроинструмент.

Чугунную фурнитуру при необходимости можно покрасить специальным жаростойкой краской CERTA

**Сохранность печи**

Для длительной эксплуатации печи не рекомендуется:

-топить смолистыми, трухлявыми, хвойными породами деревьев;

-расцарапывать глиняные швы;

-сильно мочить водой (в том числе дождь);

- наносить механические повреждения;

-опираться на выступающие части (полочки, арки, задвижка, дверки);

-с усилиями дергать дверки и задвижку;

-вставать ногами на печь.